Hack met script

Debouncing

Gateway met KdG netwerk (Wireless of LAN)

.NET aan MQTT

Interrupted

**Aandachtspunt LoRa**

Alles verzamelen en in 1 buffer doorzenden (10 messages of 10 min)

Alles binair verzenden

Wat met ontbrekende berichten?

Test bereik

* 250 meter (Gateway indoor, Opstelling outdoor)

TheThingsNetwork

**Security**

Gateway hotspot afzetten

Berichten encrypteren

Verbinden met MQTT via SSL

* Ca.cert key inladen in gateway niet mogelijk… -> geen git om automatisch te clonen